Brandschutzordnung Teil A
Aushang für alle Personen in der Arbeitsstätte – ASR A2.2 Punkt 7.1 Absatz 2
Vorlage von kalibrat.de. Alles in [eckigen Klammern] gehört durch die Angaben des eigenen Betriebs ersetzt. Welche Maßnahmen nötig sind, ergibt die Gefährdungsbeurteilung.
Brände verhüten
Rauchverbot und Verbot von offenem Feuer beachten: [wo gilt es, wo ist es erlaubt]
Brennbares von Zündquellen fernhalten, Abfälle nicht ansammeln.
Heißarbeiten – schweißen, trennen, löten – nur mit Erlaubnisschein: [wer stellt ihn aus]
Flucht- und Rettungswege, Feuerlöscher und Brandmelder freihalten.
Brandschutztüren nicht verkeilen und nicht festbinden.
Elektrische Geräte nur unbeschädigt verwenden, Ladeplätze für Akkus: [wo]
Verhalten im Brandfall
1. Ruhe bewahren
2. Brand melden – Notruf 112, intern [Telefonnummer]. Wo brennt es? Was brennt? Wie viele Betroffene? Rückfragen abwarten.
3. In Sicherheit bringen – gefährdete Personen mitnehmen, Türen schließen, Fluchtwege benutzen, keine Aufzüge. Sammelstelle: [wo].
4. Löschversuch unternehmen – nur ohne eigene Gefährdung, Feuerlöscher: [wo hängen sie]. Sonst den Bereich verlassen.
Wer hilft
Brandschutzhelfer: [Namen]
Ersthelfer: [Namen, Telefon]
[Brandschutzbeauftragter, falls benannt]
Aufbau nach ASR A2.2 Punkt 7.1 (Ausgabe Mai 2018). Die DIN 14096 regelt den Aufbau einer Brandschutzordnung im Einzelnen und wird hier nicht wiedergegeben. Vorlage von kalibrat.de.




